

①

②

③

$$② 변형\rightarrow ε\_{γ}=\frac{n\_{γ}}{A\*y\_{γ}}$$

$$y\_{γ}=2 \left(Co-60이므로\right)ε\_{γ}=( 감마선 검출 효율 )$$