2017년 정오표

(출판시마다 부분적으로 수정되어 반영된 경우 고칠 필요가 없으며, 페이지는 출판년도에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.)

책명

페이지

SUMMURY BOOK

p101

내용수정

어떤 방사성핵종이 [eqn: beta]선을 방출하는 경우 주변 차폐체와 상호작용하여 제동복사를 일으키는 경우 이 제동복사선에 의한 조직의 흡수선량률을 계산해 보자.

37GBq의 [eqn: ` ^{32} rm P]([eqn: rm E _{beta m} =1.71``MeV,`E _{beta a} :0.695```MeV)]를 물 50 ml 와 혼합하고 이 용액을 폴리에틸렌(ρ = 0.93 g/㎤)에 보관하였다고 하자. 1.71 MeV의 [eqn: beta ^{-}]선의 물속에서 [eqn: ` ^{32} rm P]의 [eqn: beta ^{-}]선 에너지의 0.6%가 물에서의 흡수되어 광자의 에너지로 변환되고 조직에서의 1.71 MeV의 광자에 대한 질량에너지흡수계수는 0.027 ㎠/g이며, 제동복사선으로 전환되는 에너지는 [eqn: beta ^{-}]선의 최대에너지와 같다고 가정할 경우 1미터 거리에서 제동복사선에 의한 조직의 흡수선량률을 구해보자.

우선 1초동안 방출되는 광자의 총에너지를 구한다.

[eqn: 37 TIMES 10 ^{9} rm {d} over {s} TIMES 1 {beta ^{-}} over {d} TIMES 0.695 {MeV} over {beta } TIMES 0.6 TIMES 10 ^{-2} =1.55 TIMES 10 ^{8} MeV/s]

1초동안 방출되는 광자의 총에너지를 조건에서 제동복사선으로 전환되는 에너지는 [eqn: beta ^{-}]선의 최대에너지와 같다고 하였으므로 1.71MeV로 나누어 주면 1.71MeV의 광자의 방사선강도로 변환된다.

[eqn: rm {1.55 TIMES 10 ^{8} MeV/s} over {1.71MeV/ gamma } =9.1 TIMES 10 ^{7} gamma /s]

방사선강도를 알면 다음의 식을 이용하여 조직의 흡수선량을 구할 수 있다.

[eqn: rm dot{D} [Gy/h]= {S} over {4 pi r ^{2}} TIMES E TIMES ( {mu _{en}} over {rho } )][eqn: rm 1.6 TIMES 10 ^{-13} J/MeV TIMES 3600s/h][eqn: rm TIMES 1000g/kg]

[eqn: rm = {9.1 TIMES 10 ^{7} gamma /s} over {4 pi (100cm) ^{2}} TIMES 1.71MeV TIMES 0.027㎠/g TIMES 1.6 TIMES 10 ^{-13} J/MeV TIMES 3600s/h]

[eqn: rm TIMES 1000g/kg][eqn: rm =1.9 TIMES 10 ^{-5} Gy/h=0.019mGy/h]

p198

예제변경

(예제) 계측기로 배수저장조 내의 시료를 채취한 후에 시료를 10분간 측정하여 420 count를 얻었다. 이 계측기로 백그라운드를 10분간 측정한 결과는 300 count 였다. 이 시료에는 방사능이 있는가?

(풀이)

[eqn: rmMDL = 2.71+4.65root{N_b}]는 사전에 판단하는 주위로서 측정이 이루어지기 전에 시료의 방사능이 있다면 백그라운드와 구분되는 계수를 얻을 것인가 의미하는 값이다. 이미 측정된 값은 결정준위([eqn: rm L _{C} =2.33 sqrt {N _{b}}](95%신뢰도, [eqn: rmt_ t = t_b]일 경우))와 비교한다.

[eqn: rm L _{C} =2.33 sqrt {300} =40.4count]

40.4+300=340.4count<420count 이므로 이 시료에는 95% 신뢰도로 방사능이 있다.

p327

내용수정

유효선량은 방사선에 의한 확률적 영향의 방어목적으로 정의된 양이다. 조직가중치는 생식기의 경우 심각한 유전결함과 발암의 발생위험, 나머지는 조직별 방사선피폭에 의한 발암의 발생위험에 근거를 두고 도출된 양으로서 그 합은 1이다(표16-2).

책명 페이지	종합문제집
p50 풀이변경	[문제022] 어떤 시료의 방사능은 정확히 0.05Bq이며, 매 붕괴마다 하나의 알파선을 방출한다. 이 시료를 계수 효율 100%인 4π가스플로우형 비례계수관으로 1분간 계수할 때 전혀 계수를 얻지 못할 확률은? 방사성핵종의 반감기는 매우 길며, 백그라운드 계수는 무시한다. [sol] 포아송분포에서 확률분포함수는 다음과 같다. [eqn: f(x)= {lambda ^{x} e ^{- lambda }} over {x!}] [eqn: f(x)] : 단위 대기시간동안 [eqn: x]개의 붕괴가 일어날 확률 [eqn: lambda] : 단위 대기시간동안 붕괴가 일어날 확률의 기댓값 [eqn: f(x)= {3 ^{0} e ^{-3}} over {0!} =0.0498=5%]
p240 문제변경	RISRI 기본예제 [SRI문제007] 계측기로 배수저장조 내의 시료를 채취한 후에 시료를 10분간 측정하여 420 count를 얻었다. 이 계측기로 백그라운드를 10분간 측정한 결과는 300 count 였다. 이 시료에는 방사능이 있는가? [sol] [eqn: rmMDL = 2.71+4.65root{N_b}]는 사전에 판단하는 주위로서 측정이 이루어지기 전에 시료의 방사능이 있다면 백그라운드와 구분되는 계수를 얻을 것인가 의미하는 값이다. 이미 측정된 값은 결정준위([eqn: rm L _{C} =2.33 sqrt {N _{b}}](95%신뢰도, [eqn: rmt_ t = t_b]일 경우))와 비교한다. [eqn: rm L _{C} =2.33 sqrt {300} =40.4count] 40.4+300=340.4count<420count 이므로 이 시료에는 95% 신뢰도로 방사능이 있다.

책명

페이지

원자력관계법령

추가

원자력안전관리의 기본원칙 : 원자력의 연구ㆍ개발ㆍ생산ㆍ이용 등에 따른 안전관리(이하 "원자력안전관리"라 한다)는 다음 각 호의 원칙에 따라 추진하여야 한다.

1.「원자력안전협약」등 국제규범에 따른 원칙을 준수할 것

2. 방사선장해로부터 국민안전과 환경을 보호하는 데에 기여할 것

3. 과학기술의 발전수준을 반영하여 안전기준을 설정할 것

방사선안전관리자의 선임신고 : 방사선안전관리자의 선임ㆍ변경 및 해임신고서+첨부서류

첨부서류

1. 방사선안전관리자의 재직을 증명하는 서류(업무대행 인력으로 방사선안전관리자를 갈음하려는 경우에는 업무대행 계약서류 사본) 1부

2. 허가사용자의 경우 면허증 사본(보수교육 이수 증명서류를 포함한다) 또는 국가기술자격법에 따른 방사선관리기술사 자격증 사본 1부

3. 신고사용자의 경우 방사성동위원소등의 취급업무에 종사한 경력확인서류 및 방사선안전관리자 교육 이수 증명서류 각 1부

4. 방사선안전관리자의 업무분장 내용 1부(2명 이상인 경우로 한정한다)

5. 신고한 사항을 변경하는 경우 그 사실을 증명하는 서류 1부

p133

* 원자력관계사업자(신고사용자 제외)가 보고하여야 할 사항과 보고기한 중 일부변경

원자력관계사업자(신고사용자는 제외한다)
- 개인선량계에 의한 방사선작업종사자의 피폭방사선량	매 분기 경과후 1개월 이내
- 직독식개인선량계에 의한 방사선작업종사자의 피폭방사선량(방사선투과검사만 해당한다)	매 작업 종료시 마다
- 방사선작업종사자의 건강진단 결과	건강진단결과를 받은 해당분기 경과 후 1개월이내
- 방사선작업종사자의 직장교육 결과	직장교육을 받은 해당분기 경과 후 1개월이내
- 개인선량계의 훼손ㆍ분실 등의 현황	발생 즉시

p35

· 피성년후견인·피한정후견인(뒤 부분 삭제)

· .....

· .....

p140

나. 결격사유 : 다음의 어느 하나에 해당하는 사람은 면허를 받을 수 없다.

① .....

② 피성년후견인·피한정후견인(뒤 부분 삭제)

③ .....

④ .....

⑤ .....

2016.02.05.이전에 출판된 법령을 소유하고 계시는 경우 아래를 참고하시기 바랍니다.

p6 변경

구 분	유효선량한도	등가선량한도
		수정체	손ㆍ발 및 피부
1.방사선작업종사자	연간 50mSv을 넘지 않는 범위 내 5년간 100mSv	연간 150mSv	연간 500mSv
2.수시출입자, 운반종사자 및 교육훈련 등의 목적으로 출입하는 18세 미만인 사람(위원회 인정)	연간 6mSv	연간 15mSv	연간 50mSv
3.제1호 및 제2호 외의 사람	연간 1mSv	연간 15mSv	연간 50mSv

1. "선량한도"란 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간 피폭하는 방사선량을 말한다.

2.  제1호 또는 제2호에 해당하는 사람 중 임신이 확인된 사람이 임신한 사실을 사업자에게 보고·통보하여 임신이 확인된 사람에 대하여는 임신이 확인된 시점부터 출산 시까지 하복부 표면에서의 등가선량한도를 2 mSv로 하고 같은 기간 동안 섭취하는 방사성핵종의 한도는 연간섭취한도(ALI)의 1/20로 한다. 이때 외부피폭과 내부피폭이 병존한다면 2 mSv 및 ALI/20에 대한 각각의 분율의 합이 1을 초과하지 아니 하여야 한다.

3. 3호의 사람 중 방사성동위원소 등을 제한적 또는 일시적으로 사용하는 경우 연간 선량한도를 초과하지 아니하는 범위 내에서 0.1 mSv/w 및 20 μSv/h까지 허용할 수 있다.

4. 제2호에서 "운반종사자"란 방사선관리구역 밖에서 방사성물질등을 운반하는 사람으로서 방사선작업종사자에 해당하지 않는 사람을 말한다.

5. 제3호에 해당하는 사람에 대하여 연간 1mSv를 넘는 경우가 발생한 경우로서 위원회가 인정하는 경우에는 위 표 제3호의 유효선량한도값에도 불구하고 피폭방사선량의 합을 5년간 평균하여 연간 1mSv를 넘지 않는 범위에서 해당 1mSv를 넘는 값을 유효선량한도로 한다.

6. "5년간"이란 1998년 1월 1일부터 기산되는 5년마다의 기간을 말한다.

p9 변경

* 수시출입자

방사선관리구역에 청소, 시설관리 등의 업무상 출입하는 사람(방문, 견학 등을 위하여 일시적으로 출입하는 사람은 제외한다)으로서 방사선작업종사자 외의 사람을 말한다.

p37 추가

⑧ 방사선안전관리자의 세부자격요건

-허가사용자가 선임하는 경우

·면허를 소지한 경우 : 선임일부터 최근 3년 이내에 면허를 취득하였거나 규정에 따른 보수교육을 받은 사람

·방사선관리기술사 자격을 소지한 경우 : 기술사법에 따른 기술사로 등록하거나 등록을 갱신한 사람

-신고사용자가 선임하는 경우 : 방사성동위원소등의 취급업무에 종사한 경력이 있는 사람으로서 선임일부터 최근 3년 이내에 규정에 따른 방사선안전관리자 교육을 받은 사람

-방사선안전관리자가 2명 이상인 경우 : 각각의 방사선안전관리 업무를 명확하게 구분하여야 한다.

p55 변경

3. 정기검사에 갈음하는 자체점검에 대한 서면심사

허가사용자의 자체점검은 다음의 사항에 대하여 실시한다.

-방사성동위원소 등의 구매·사용·저장 및 폐기 현황

-방사성동위원소 등의 사용실적

-방사선작업종사자 및 수시출입자의 현황

-방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭관리·건강진단 현황

-방사선작업종사자의 교육 현황

-사용시설 등의 방사선측정 현황

-방사선측정장비의 보유 현황 및 그에 대한 검정·교정 현황

-방사선기기에 대한 누설점검 실적 및 결과

-보유하고 있는 안전관리기록 현황

-기준준수의무 등에 따른 기술기준에 적합하지 아니한 사항과 그 원인 및 조치에 관한 사항

p64 변경

1. 운반신고

1) 원자력관계사업자가 총리령으로 정하는 다음의 방사성물질 등을 해당 사업소 밖의 장소나 외국으로부터 국내의 해당 사업소로 운반하려는 때에는 운반을 개시하려는 날의 5일 전까지 위원회에 신고하여야 한다.

① B(U)형 운반물

② B(M)형 운반물

③ C형 운반물

④ 핵분열성물질 운반물

⑤ 방사성물질에 의하여 오염된 대형기계장치로서 운반용기로 포장하기에 부적합한 것

⑥ [eqn: rm 1.6m ^{3}]이상의 중ㆍ저준위방사성폐기물

p66 변경

2) 원자력관계사업자 및 그로부터 방사성물질 등의 포장 또는 운반을 위탁받은 자는 총리령으로 정하는 방사성물질 등을 포장 또는 운반할 때마다 그 포장 또는 운반에 관하여 검사를 받아야 한다.

① 원자력관계사업자 *가 다음의 방사성물질 등을 포장 또는 운반하는 경우

-사용후핵연료

-위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 특별운반이 승인된 방사성물질 등

-운반하려는 방사성물질 등의 방사능량이 위원회가 정하여 고시하는 A값의 30배를 초과하는 방사성물질 등

-[eqn: rm 1.6m ^{3}]이상의 중ㆍ저준위방사성폐기물

② ① 외의 자가 다음의 방사성물질 등을 포장 또는 운반하는 경우

-위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 특별운반이 승인된 방사성물질 등

-B(U)형 운반물 또는 B(M)형 운반물

p121 교체

나. 건강진단의 실시시기

①방사선작업종사자 및 수시출입자가 최초로 해당업무에 종사하기 전

②해당업무에 종사 중인 방사선작업종사자 및 수시출입자 : 매년 (전년도 건강진단 이후 12개월간의 피폭방사선량이 일반인에 대한 선량한도를 초과하지 아니한 경우에는 그 해의 직업력 및 노출력과 방사선 취급과 관련된 병력은 생략할 수 있다)

③방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과한 때

p124 교체

1. 종사자 등의 교육

가. 교육의 구분

①방사선작업종사자

-작업 종사 전 교육(신규교육)과 정기교육

* 방사선작업종사자의 교육은 기본교육과 직장교육으로 구분하여 실시한다. 이 경우 기본교육은 안전재단에서 받도록 하여야 하며, 직장교육은 해당 원자력관계사업자가 자체적으로 실시하되 위원회가 지정하여 고시하는 기관에 위탁하여 실시할 수 있다. * 기본교육을 받는 자에 대해서는 평가를 실시할 수 있다. * 보수교육을 받은 자는 해당 연도의 정기교육을 받은 것으로 본다.
교육과정	신규교육 시간		정기교육 시간
	기본교육	직장교육	기본교육			직장교육
			방사선안전관리자	방사선안전관리자 외의 방사선작업종사자	수시출입자
일반분야	8시간 이상	4시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상
방사선투과검사분야	12시간 이상	6시간 이상	매년 5시간 이상	매년 5시간 이상	매년 5시간 이상	매년 5시간 이상
신규교육과 정기교육은 각각 다음의 구분에 따른 사항을 포함하여 실시하되 교육대상자의 방사선안전 지식수준과 경험 등을 고려하여 교육의 내용과 방법을 다르게 할 수 있다.
기본교육			직장교육
･ 원자력시설 이용에 따른 안전관리 ･ 방사성물질 등의 취급 ･ 방사선장해방어 ･ 방사선안전 관계법령 ･ 그 밖에 이용업체의 특성에 따른 교육			･ 이용업체의 방사선안전관리규정1) ･ 이용업체의 방사선원 및 방사선장비의 특성 ･ 그 밖에 이용업체의 특성에 따른 교육

1)방사선안전관리규정이 아니라 안전관리규정이 정확한 표현입니다. 법에서 수정되지 않아 그대로 사용하였습니다.

②원자력관계사업자는 수시출입자에 대하여 기본교육 또는 직장교육을 실시할 수 있다.

③기본교육은 방사선안전관리자, 방사선안전관리자 이외의 방사선작업종사자 및 수시출입자 교육으로 구분하여 실시하여야 한다.

④원자력관계사업자는방사선관리구역에 출입하는 사람에 대해서는 출입할 때마다 방사선장해방지 등에 대하여 안전수칙을 알려주는 등 필요한 교육을 실시하여야 한다. 다만, 법 규정에 교육을 받은 방사선작업종사자 또는 수시출입자는 제외할 수 있다.

133 변경

방사선작업종사자의 건강진단 결과 보고 : 건강진단결과 통보를 받은 해당 분기 경과 후 1개월이내

p139

수시출입자의 경우 건강진단 및 피폭선량기록의 보존기간은 5년입니다.