변경사항(2021년2월 개정 발행된 책을 구매하신 분은 노란색 표시만 수정하시면 됩니다)

페이지

변경후

비고(주요변경내용)

40

☞ 원자력관계사업자가 하여야 할 조치

1) 원자력관계사업자가 소유하고 있는 방사성물질 또는 방사선발생장치를 다른 원자력관계사업자에게 양도하여야 한다. 양도 및 양수는 양도 및 양수의 사유가 되는 사실이 발생한 날부터 30일 이내이며, 양도 및 양수를 한때에는 이를 지체없이 신고하여야 한다. 신고시에는 양도ㆍ양수신고서와 첨부서류(① 설계승인서 등 관련 증빙서류 사본 ② 방사성동위원소의 누설점검기록 사본)를 위원회에 제출하여야 한다.

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

수정 : 양도양수신고 → 지체없이

43

☞ 방사선안전관리자의 직무대행

1. 방사선안전관리자를 선임한 허가사용자 또는 신고사용자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대리자를 지정하여 일시적으로 방사선안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.

1) 방사선안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우 : 사유 발생 즉시(대리자 지정 기간 : 연간 30일 이내 (출산휴가의 경우 연간 90일 이내))

2) 방사선안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 방사선안전관리자가 선임되지 아니한 경우 : 사유 발생 즉시(대리자 지정 기간 : 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내)

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

수정 :  “사유 발생 즉시”란 직설적으로는 “해임 또는 퇴직일 전”을 의미합니다.

61

2. 정기검사 갈음

다음의 요건을 모두 갖춘 허가사용자가 사용시설 등의 시설 및 그 운영에 관하여 총리령으로 정하는 바에 따라 자체점검을 하고, 그 자체점검 결과에 대하여 위원회의 서면심사를 받아 합격한 경우에는 해당 자체점검으로 정기검사를 갈음한다.

(추가) 다만, 해당 사용시설 등을 최초로 검사하는 경우와 직전 정기검사를 자체점검으로 갈음한 경우에는 당해 정기검사를 서면검사로 갈음할 수 없다.

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

수정 : 빠진 부분 추가

11

○ 기록준위 : 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대한 피폭방사선량을 관리하기 위한 최소값으로서, 그 값은 최저측정준위로 한다. 판독업무자는 기록준위 미만의 피폭방사선량은 “기록준위 미만”으로 표기하여 관리하여야 한다.

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

변경

15

인과확률 삭제(고시 방사선작업종사자 등의 업무상 질병 인정범위에 관한 규정 폐지)

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

삭제

24

☞ 운반지수의 산출

1. 단일의 운반물·덧포장·탱크·화물컨테이너의 외부표면으로부터 1 m 거리에서의 mSv/h 단위로 나타내는 최대 방사선량률의 값에 100을 곱하여 수치를 구할 것. 다만, 단일의 운반물이 우라늄 및 토륨 광석과 그 농축물인 경우 최대 방사선량률을 다음에서 정한 값으로 볼 수 있다.

- 우라늄 및 토륨의 광석과 물리적 농축물 : 0.4 mSv/h

- 토륨의 화학적 농축물 : 0.3 mSv/h

- 육불화우라늄을 제외한 우라늄의 화학적 농축물 : 0.02 mSv/h

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

푸른색 부분 추가

25

○ 핵임계안전지수 : 핵분열성물질이 들어 있는 운반물·덧포장·탱크 또는 화물컨테이너에 지정되는 등급으로서 운반물·덧포장·탱크 또는 화물컨테이너의 집적량을 관리하기 위하여 사용되는 수치

☞ 핵임계안전지수의 산출

1. 핵분열성물질 운반물의 핵임계 안전지수는 정상운반조건에서 운반물의 배열 및 운반사고조건에서 운반물의 배열에서 산출한 두 개의 N의 값 중에서 작은 것으로 50을 나누어 결정된 수치로 할 것(핵임계안전지수[eqn: = rm {50} over {N}])

2. 무한갯수의 운반물이 미임계를 유지하는 경우 핵임계 안전지수의 값은 영(0)으로 할 것

3. 여러개의 운반물이 포함된 화물에 대한 핵임계 안전지수는 포함되어 있는 모든 운반물의 핵임계 안전지수의 합으로 할 것

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

변경

39

1. 다음의 어느 하나에 해당하는 일시적인 사용장소의 변경

방사성동위원소등을 사업소 외에서 방사선투과검사를 목적으로 이동사용하기 위하여 작업장을 개설하는 것의 경우는 이동사용의 개시 15일전까지, 나머지는 이동사용의 개시 5일전까지 신고서를 위원회에 제출하여야 한다.

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

44

방사선투과검사목적 이동사용 작업장 방사선안전관리자 대리자 요건 변경

방사선안전관리자 구분	기 준
4. 방사선투과검사목적 이동사용 작업장	1) RI 또는 SRI 면허 또는 RPE 자격 소지자 2) RI등 취급업무에 종사한 경력이 5년 이상인 사람으로서 지정일로부터 최근 2년 이내 방사선안전관리자 교육을 이수한 자 3) 방사선비파괴검사 산업기사 이상 자격을 소지한 사람중 방사성동위원소등 취급업무에 종사한 경력이 2년 이상인 사람으로서 지정일로부터 최근 2년 이내 방사선안전관리자 교육을 이수한 자

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음. 푸른 색 부분 추가

47

☞ 작업장 개설 변경신고

1. 방사성동위원소등을 사업소 외에서 방사선투과검사를 목적으로 이동사용하기 위하여 작업장 개설 변경신고를 하려는 자는 이동사용의 개시 15일전(긴급을 요하는 경우 5일전)까지 신고서에 다음의 서류를 첨부하여 위원회에 제출하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 작업기간이 1개월 미만의 경우도 또한 이동사용의 개시 15일전까지 신고하여야 하고 긴급을 요하는 경우만 5일전까지로 변경.

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음. 푸른 색 부분 개정

55

☞ 판독업무자의 기술인력·시설기준 및 취급기준

1. 기술인력

1) 판독취급관리자 : 아래 중 하나의 자격을 갖춘 자 1명

1명 이상으로 간주해도 무방하다.

① 방사선취급감독자면허 또는 방사선관리기술사 자격 소지자

② 4년제 대학 졸업자 이상으로서 물리학, 화학공학, 화학, 전기ㆍ전자공학, 방사선학 또는 방사선방호와 관련된 분야를 전공하고 동일분야 판독업무 실무경력이 2년 이상인 사람

③ 2년제 전문대학 졸업자 이상으로서 물리학, 화학공학, 화학, 전기ㆍ전자공학, 방사선학 또는 방사선방호와 관련된 분야를 전공하고 동일분야 판독업무 실무경력이 4년 이상인 사람

2) 판독업무종사자 : 개인선량계의 취급종류별로 아래 중 하나의 자격을 갖춘 자 2명 이상

① 전문대학 이상의 졸업자로서 물리학, 전기ㆍ전자공학, 화학공학, 화학, 방사선학 또는 방사선방호와 관련된 분야의 전공자

② 판독관련 업무경력이 1년 이상인 자

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음. 푸른 색 부분 개정

9)  기록준위 이하의 피폭방사선량은 “기록준위 이하”로 표기하여 관리하여야 한다.

9)  기록준위 미만의 피폭방사선량은 “기록준위 미만”로 표기하여 관리하여야 한다.

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있지 않음

57

☞ 판독업무자의 판독성능검사 신청 및 절차

1) 판독업무자는 품질보증계획서의 심사와 판독시설 및 장비 등에 대한 검사에 합격한 후 판독성능검사를 신청하여야 한다.

2) 판독업무자는 성능검사신청서와 판독성능검사용 선량계를 검사개시 1개월전까지 한국원자력안전기술원장에게 제출하여야 한다.

3) 선량계는 판독업무자가 방사선작업종사자 및 수시출입자에게 지급하여 사용하고 있는 선량계 중에서 무작위로 선정한 것을 배지케이스에 넣어 제출하여야 한다.

4) 판독성능검사 소요기간은 3개월로 한다.(삭제)

4) 선량계는 선량계 모델 및 범주별로 제출하고, 범주별로 15개씩 제출하되 예비용 선량계 40개를 추가로 제출하여야 한다.

5) 선량계에 대한 기준조사는 한국원자력안전기술원의 “선량계 기준조사 지침서”에 따른다.

6) 기준조사가 완료된 선량계는 3개월 이내에 판독업무자에게 판독을 위하여 반송하고, 고시 별표의 범주Ⅰ,Ⅱ 및 Ⅷ과 관련된 선량계에는 범주를 표시하여야 한다.

Ⅰ. 고선량, 저에너지 광자 M150

Ⅱ. 고선량, 고에너지 광자 137Cs의 [eqn: gamma]선

Ⅷ. 중성자·광자 혼합 방사선장

7) 판독업무자는 기준조사된 선량계를 반송받은 날부터 15일 이내에 판독결과를 한국원자력안전기술원장에게 제출하여야 한다.

8) 한국원자력안전기술원장은 판독업무자가 제출한 판독결과를 기준조사 자료와 비교하여 분석한 후, 그 결과를 원자력안전위원회에 제출하고 판독업무자에 대하여는 검사성적서를 발급하여야 한다.

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있음

108

○ 신고사용분야의 안전관리 - 신고사용기관에서의 취급기준

1. 밀봉선원(밀봉선원이 내장된 방사선기기)의 사용에 관한 기술기준

1) 정상적인 사용 상태에서는 밀봉선원이 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 할 것

2) 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

3) 밀봉선원을 이동사용하는 경우에는 사용직후 그 밀봉선원의 분실 또는 누설 등 이상유무를 점검하고, 이상이 판명된 때에는 탐사 기타 방사선장해방지를 위하여 필요한 조치를 할 것

4) 밀봉선원의 건전성을 확인하기 위하여 위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 누설점검을 실시할 것

5) 밀봉선원이 내장된 방사선기기의 건전성을 확인하기 위하여 위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검을 실시할 것

6) 밀봉선원이 내장된 방사선기기는 신고한 사용장소에서만 사용할 것

7) 밀봉선원이 내장된 방사선기기가 정상상태임을 확인하고 사용할 것

8) 밀봉선원이 내장된 방사선기기의 안전관련 품목 등을 임의조작하거나 훼손하여 사용하지 않도록 할 것

2. 밀봉선원을 보관 또는 저장하는 경우의 기술기준

1) 사용하지 아니하는 밀봉선원은 저장시설에 저장할 것

2) 저장시설의 저장능력을 초과하여 방사성동위원소를 저장하지 아니할 것

3) 다음의 조치를 함으로써 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

- 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것

- 원격조작장치ㆍ집게 등을 사용하여 밀봉선원과 인체 사이에 적당한 거리를 확보하고 차폐물을 이용하도록 할 것

- 면밀한 작업계획 및 숙달ㆍ훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것

4) 저장함(방사성동위원소를 내화구조의 용기에 넣어 보관하는 경우에는 그 용기가 해당된다)에 방사성동위원소를 보관ㆍ저장중인 때에는 그 운반을 제한하도록 할 것

5) 보관ㆍ저장시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

3. 방사선발생장치의 사용에 관한 기술기준

1) 정상적인 사용 상태에서는 방사선발생장치가 파괴될 우려가 없도록 할 것

2) 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

3) 방사선발생장치의 건전성을 확인하기 위하여 위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검을 실시할 것

4) 방사선발생장치는 신고한 사용장소에서만 사용할 것

5) 방사선발생장치는 정상상태임을 확인하고 사용할 것

6) 방사선발생장치의 안전관련 품목 등을 임의조작하거나 훼손하여 사용하지 않도록 할 것

4. 방사선안전관리자의 역할 및 의무 등에 대한 기준

1) 신고사용자는 방사선안전관리자에게 방사선안전관리 전반에 대한 권한을 부여할 것

2) 방사선작업종사자에게 작업방법, 절차 및 방사선장해방지 등을 교육할 것

3) 방사선작업종사자가 사용 등의 신고대상 방사선기기의 취급기준의 사항을 준수하는지 주기적으로 확인할 것

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있지 않음

(2021년 7월14일 시행)

132

10)  방사선작업은 반드시 2인 이상을 1조로 편성하여 작업을 수행하고 각 개인에 대한 직무를 분담하되, 조장은 다음의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 방사성동위원소취급자일반면허 또는 방사선취급감독자면허 취득자

나. 방사선투과검사 경력 3년이상 또는 방사선비파괴검사 산업기사 이상의 자격을 취득한 자

아래 내용 삭제

방사선투과검사 경력 2년이상 또는 방사선비파괴검사 기능사 이상의 자격을 취득한

자로서 기본교육기관에서 실시하는 다음의 조장교육을 받은 자

- 신규교육 : 방사선투과검사 작업절차, 방사선투과검사장비 점검방법 및 유지보수절차, 방사선이 인체에 미치는 영향, 방사선사고사례 등에 관한 교육 8시간 이상

- 정기교육 : 방사선투과검사 취급 방법 및 안전취급, 방사선장해방지, 방사선사고사례 등에 관한 교육 4시간 이상(2년마다)

2021년2월 개정 발행된 책에는 반영되어 있지 않음

조장교육이 필요없이 조장 자격 경력을  2년에서 3년, 기능사 자격을 산업기사 자격으로 상향하고 조장교육을 폐지함

PART2. 문제부분은 관련 내용을 삭제하거나 수정하시면 됩니다.